Пояснение к штукатурным станция имеющим подключение только 220v

или КАК СИСТЕМНО ЭКОНОМИТЬ НА ШНЕКАХ
КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ? 

Абсолютно все штукатурные станции оснащены героторным насосом, называемый шнековой парой или просто шнеком.

С помощью шнековой пары, создаётся давление для подачи и проталкивания смеси по шлангам.

Шнековые пары бывают разных серий, на штукатурных станциях имеющих подключение только на 220v устанавливаются шнековые пары типа «B», в основном этом B4/2 либо B4/1.5, а на штукатурные станции с подключением 380v либо мультивольтажные с подключением и 220v и 380v применяются шнековые пары серии «D», такие как D6/3, D5/2.5, D8/1.5 шнековая пара устанавливается исходя из типа смеси, на которой требуется производить работы.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы штукатурная станция могла прокручивать шнек серии «D» ей необходим двигатель мощностью от 3,8кВт, а чтобы стронуть шнек серии «B» достаточен двигатель мощности 2.2 кВт

Шнековая пара является расходным материалом в штукатурной станции и имеет определённый ресурс, ресурс зависит от множества факторов, таких как: количество оборотов двигателя, тип используемой смеси, качество используемой смеси, аккуратностью эксплуатации.

Ниже приведена сравнительная таблица с 2 описываемыми шнековыми парами.

	Характеристики шнековой пары B4/2 используемые на штукатурных станциях с подключением 220v, в паре с двигателем 2.2кВт
	Характеристики шнековой пары D6/3 используемые на штукатурных станциях с подключением 220/380v либо только 380v в паре с двигателем 4кВт

	Диаметр, мм 51
Длина, мм 210
Размер зерна макс., мм 2
Производительность л/мин 4-14
До 30м2 при толщине 2см
Рабочее давление макс.бар 20
Гипсовая смесь
Ресурс около              1200 м2
	Диаметр, мм                              90
Длина, мм                                 273
Размер зерна макс               до 5мм
Производительность л/мин   20
До 75м2 при толщине 2см
Рабочее давление макс.бар   30
Гипсовая смесь
Ресурс около                      4000м2

	
Средняя стоимость составляет 13 000 руб.
	
Средняя стоимость составляет 6500 руб.







Экономическая целесообразность шнека D6/3

Считаем расход денежных средств на разные шнековые пары на определенный объем работы, для примера возьмём объем в 10 000 м2.

Шнековая пара типа B4/2 имеет ресурс 1200м2 и стоимость 13 000 руб.

[bookmark: _GoBack]Считаем 10 000м2 делим на ресурс шнека 1200м2 получаем 8 шнеков, умножаем на 13 000 руб. получаем 104 000 руб. расход на шнеки.


Шнековая пара типа D6/3 имеет ресурс в среднем 3800м2 и стоимость 6500 руб.

Считаем 10 000м2 делим на ресурс шнека 3800 м2 получаем 2,63, округлим до 3 шт.
Умножаем на цену 3 штуки умножим на 6500 руб. получим 19 500 руб.

Итого, для оштукатуривания 10 000 м2, на шнековой паре B4/2 либо B4/1.5 нам понадобится заплатить 104 000 руб., а на шнеке типа D6/3 всего 19 500 руб.

Ваша экономия составит 84 500 руб.
